HDMI MATRIX (IMH-0808)

(1) 기기 기능

본 기기는 HDMI MATRIX 장비로 8개의 HDMI 영상 신호를 분배 절체 시키는 장비로 입/출력 간 신호의 저하 및 간섭없이 8개의 HDMI 출력 신호로 절체 시켜주는 매트릭스 장비이다.

4K (3840 x 2160 @ 60Hz/ 4:4:4) 18Gbps 대역폭 지원 하는 표준화된 4K를 완벽히 지원이 가능한 장비이다.

전면의 조작 KEY를 통해 원하는 입/출력을 제어 할 수 있으며 RS-232, LAN(TCP/IP)를 이용하여 리모트 및 3rd PARTY 제품들의 제어를 지원 가능한 장비이다.

심 리스(SEAM LESS)내장으로 화면 전환 시 끊김 및 잔상이 없어야 하며 스마트 EDID내장으로  장비이다.

HDMI 포함된 음성신호를 분리 및 믹스가 가능한 임베디드(Embedded)/디임베디드(Dembedded)를 내장하여 추가적인 장비없이 사용자의 환경에 따라 사용이 가능한 장비이다.

또한 다양한 입력들의 해상도 및 주파수를 맞추기 위해 스케일러(SCALER)를 내장하여 다양한 환경에 맞추어 입출력의 셋팅이 가능한 장비이다.

(2) 기기 특성

- Video Bandwidth	: 18Gbps

- Video Resolution	: 4K2K @ 50/60Hz (4:4:4)

- Input	: 8 x HDMI

8 x L/R AUDIO

8 x IR

- Output	: 8 x HDMI

8 x L/R AUDIO

8 x IR

- Control	: 1 x LAN

2 x RS-232

1 x IR

- Power Requirement	: DC 12V Adapter

- Dimension(W x H x D)mm	: 482  X  44  X  302mm (±10 %)

- Weight(Kg)	: 5Kg

IMH-0808 및 동등 이상품이어야 한다.