HDMI MATRIX (IML-0404)

(1) 기기 기능

본 기기는 HDMI MATRIX 장비로 4개의 아날로그 및 HDMI 영상 신호를 분배 절체 시키는 장비로 입/출력 간 신호의 저하 및 간섭없이 4개의 HDMI 출력 신호로 절체 시켜주는 매트릭스 장비이다.

전면의 조작 KEY를 통해 원하는 입/출력을 제어 할 수 있으며 RS-232, LAN(TCP/IP)를 이용하여 리모트 및 3rd PARTY 제품들의 제어를 지원 가능한 장비이다.

심 리스(SEAM LESS)내장으로 화면 전환 시 끊김 및 잔상이 없어야 하며 화면 전환 이팩터 기능을 사용하여 다양한 화면 전환이 가능한 장비이다.

HDMI 포함된 음성신호를 분리 및 믹스가 가능한 임베디드(Embedded)/디임베디드(Dembedded)를 내장하여 추가적인 장비없이 사용자의 환경에 따라 사용이 가능한 장비이다.

또한 다양한 입력들의 해상도 및 주파수를 맞추기 위해 스케일러(SCALER)를 내장하여 다양한 환경에 맞추어 입출력의 셋팅이 가능한 장비이다.

(2) 기기 특성

- Input Resolution	: 1920 X 1080p @60Hz

- Output Resolution	: 1920 X 1080p @60Hz

- Input	: 4 x HDMI

4 x VGA

4 x COMPOSITE VIDEO

4 x L/R AUDIO

4 x IR

- Output	: 4 x HDMI

4 x L/R AUDIO

4 x IR

- Control	: 1 x LAN

1 x RS-232

1 x IR

- Power Requirement	: DC 12V Adapter

- Dimension(W x H x D)mm	: 482  X  44  X  253mm (±10 %)

- Weight(Kg)	: 2.5Kg

IML-0404 및 동등 이상품이어야 한다.