Digital Beltpack Transmitter (VB-C29)

(1) 기기 기능

본 기기는 UHF 대역 디지털 무선마이크 시스템으로 925 ~ 937.5MHz을 사용하는 디지털 무선마이크 Handheld Transmitter 로서 국내 전자파 적합성 평가 기준의 적합 등록을 득하여 사용할 수 있는 제품이어야 한다.

일반 아날로그 무선마이크 시스템의 FM 변조 방식이 아닌 디지털 변조 기술을 채택하여 주파수를 효율적으로 사용할 수 있어 멀티 채널(Multi-channel)현장에 적합한 제품으로서 RF 간섭파(Interference 또는 Noise) 및 Intermodulation과 같은 예상하기 어려운 불요파에 뛰어난 S/N 특성으로 같은 장소에서 20채널 이상 동시에 사용 가능하여야 한다. 또한, 전용 Audio codec을 사용함으로 일반 아날로그 무선 시스템에 비해서 뛰어난 보안성을 갖고 있어야 한다.

또한 AES256 암호화 기술을 통하여 RF도청 및 감청이 불가능해야 하며. ALC(Auto Level Control)을 적용하여 먼 거리 수신시에도 최적의 성능을 발휘할수 있어야 한다.

Smart LC-Display를 통해 사용 정보를 손쉽게 볼 수 있도록 되어 있어야 하며, 주파수 선택(Pairing 및 수동) 및 Audio Gain 그리고 RF Power를 Hi 또는 Lo 모드로 선택할 수 있어 다양한 사용 환경에서 적절하게 사용할 수 있어야 한다. 벨트팩 형으로 소지가 편리 할수 있도록 벨트팩 형 클립을 내장하고 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- RF Frequency range	: 925 ~ 937.5MHz

- Sampling Rate	: 24Bits / 48kHz

- Transmission Type	: Full Digital<QPSK>

- Dynamic Range	: 90dB 이상

- 암호화 기술	: AES256

- Cartridge type	: Dynamic

- Channel Setting(TX+RX)	: IR(적외선) 또는 Manual 방식

- RF Output	: Hi / Lo Mode 선택

- Power Requirement	: AA Size 1.5V X 2EA

- Operating time	: 6Hours(Depending on the batteries)

- Dimension(W x H x D)mm	: 67 x 23 x 97 (±10%)

- Weight(Kg)	: 0.16Kg (±10%)

VB-C29 및 동등 이상품이어야 한다.